NetGenesisのDHCPサーバーの工場出荷値 NetGenesisのDHCPサーバーの工場出荷値は、以下のようになっています。
項　目 | 設定値 | 備　考
DHCPサーバー機能を 使用する | チェックあり | （有効）
先頭IPアドレス/サブネット | 192.168.0.2/24 |
192.168.0.2〜192.168.0.254（付与IPアドレス数：253個）のIPアドレスをLAN内の各パソコン等へ付与します。
（サブネットは「/24」・「255.255.255.0」）
付与IPアドレス数 | 253 | （最大253）
ゲートウェイ | 192.168.0.1 | NetGenesisのLANポートIPアドレス
WAN側から取得したDNS情報を優先する
| チェックなし |
プライマリDNS | 192.168.0.1 | NetGenesisのLANポートIPアドレス
セカンダリDNS | （空欄） |
サードDNS | （空欄） |
フォースDNS | （空欄） |
WAN側から取得したドメイン名を優先する
| チェックあり |
ドメイン名 | （空欄） |
WAN側から取得したリース期限を優先する
| チェックあり |
リース期限 | 24:00:00 | （24時間）

株式会社マイクロリサーチ