DNS情報の設定 DNS情報の設定について説明します。 ISPから提供された情報を元に設定を行って下さい。
| DNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）がない場合
| ISPから提供された資料にDNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）がない場合、「WAN側から取得したDNS情報を優先する」にチェックが入ったまま、変更する必要はありません。 また、回線接続方法の設定 で「自動接続」を選択した場合は、「AutoDNS機能を使用する」にチェックが入っていることを確認して下さい。 AutoDNS機能の詳しい動作については 補足情報：AutoDNS機能について を参照して下さい。
メ モ
| ISPから提供された資料にDNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）が無い場合、PPPoEサーバーがDNSサーバー（ネームサーバー）のIPアドレスを付与しています。
NetGenesisのPPPoEクライアント機能によって自動取得することが可能です。
| DNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）がある場合
| ISPから提供された資料にDNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）がある場合、「WAN側から取得したDNS情報を優先する」のチェックを外した後、資料に載っているDNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）のIPアドレスを入力して下さい。
メ モ
| プライマリDNS〜フォースDNSの全てを設定する必要はありません。
チェック！
|  | NetGenesisのLAN側でDNSサーバーを運用する場合（NetGenesisのProxyDNS機能によるDNS解決に、LAN側のDNSサーバーを使用する場合）、16-3.DNS設定 を参照して下さい。
| 《本画面にLAN側DNSのIPアドレスを設定しないで下さい。》
| 本画面にはISP等（インターネット側）のDNSサーバーのIPアドレスを設定して下さい。
直前に表示したページへ戻る