ニックネーム（接続名称）の設定 PPPoE セッション１ のニックネームの設定について説明します。 工場出荷値の「PPPoE1 connection」を、接続先を判別しやすい名称（ISP名称等）へ変更することが可能です。
（半角英数字で最大31文字まで入力可能です。）
ここで設定するニックネームは、以下の場所に表示されます。
■ | 「PPPoEポート情報・制御」画面の"ニックネーム（接続情報）" 欄
例） | PPPoE セッション１ のニックネーム（接続名称）を "PPPoE1 connection"（工場出荷値） から "Internet Gateway" へ変更した場合。
■ | Windowsの「インターネット ゲートウェイ」アイコン上の接続名称
| （UPnP機能によるアイコン表示。）
例） | PPPoE セッション１ のニックネーム（接続名称）を "PPPoE1 connection"（工場出荷値） から "Internet Gateway" へ変更した場合。
直前に表示したページへ戻る