3-2.設定画面の構成 NetGenesisの設定画面の構成について説明します。
トップ画面と本体情報 | 設定メニューの切り替え
設定を行う上での確認・注意事項
読み終えましたら 3-3.設定画面内のボタンの意味 へ進んで下さい。
3.設定の開始と終了 へ戻る
トップ画面と本体情報 NetGenesisの設定画面は2つのフレームに分かれています。
〔 トップ画面 〕
また、トップ画面の「本体情報」欄に表示される情報は以下の通りです。
・ニックネーム | NetGenesisのニックネームが表示されます。 （WWWブラウザのタイトルバーにも表示されます。） 設定については 12-5.ニックネームとタイムゾーンの設定 を参照して下さい。
・ファームウェアバージョン | NetGenesisのファームウェアバージョンが表示されます。 （WWWブラウザのタイトルバーにも表示されます。）
・WANポート1MACアドレス（工場出荷値） | NetGenesisのWANポート1のMACアドレスが表示されます。
・WANポート2MACアドレス（工場出荷値） | NetGenesisのWANポート2のMACアドレスが表示されます。
・WANポート1MACアドレス（設定値） | NetGenesisのWANポートに設定したMACアドレスが表示されます。 MACアドレス未設定時は空欄になります。 設定については 12-6.WANポートのMACアドレスの設定 を参照して下さい。
・WANポート2MACアドレス（設定値）
・LANポートMACアドレス | NetGenesisのLANポートのMACアドレスが表示されます。
・システム起動経過時間 | NetGenesisを再起動してから経過した時間が表示されます。 例）10:20:10.00 → 10時間20分10秒
・現在の筐体内温度 | NetGenesisの筐体内温度が表示されます。 例）46.375 → 46.375℃
・現在の日時 | 現在の日時が表示されます。 内蔵電池により日時情報が維持されます。 例）Mon Aug 29 20:30:54 2011 → 2011年8月29日 20時30分54秒
このページの先頭へ戻る
設定メニューの切り替え NetGenesisの設定画面の設定メニュー（左フレーム）の表示内容には、 ・簡易表示（最初に開いた状態） ・詳細表示 ・一部の（クリックした）メニューのみを展開して表示 の3種類があり、以下のように切り替わります。
このページの先頭へ戻る
設定を行う上での確認・注意事項 NetGenesisの設定を行う上での確認・注意事項について説明します。 以下の各項目を参照して下さい。
| WWWブラウザのバージョン
| NetGenesisの設定を行うためには、Internet Explorer 6以降のバージョンのWWWブラウザが必要です。
| 複数台のパソコンがあるとき
| 複数台のパソコンから、同時にNetGenesisの設定を行わないようにして下さい。
| （NetGenesisの動作不良の原因となります。）
| 「NetGenesisの設定は1台のパソコンから管理者等が行う」ようにして下さい。
NetGenesisの設定を行うにあたって
| NetGenesisの設定は、NetGenesis内部のフラッシュROMに書き込まれます。
| よって、LAN内の各パソコンでNetGenesisの設定を行う必要はありません。
| LAN内の1台のパソコンからNetGenesisの設定を1度だけ行えば、各パソコンで共用することができます。
| NetGenesisの設定完了時
| NetGenesisの設定が完了した場合、必ず「設定の更新」を行って下さい。
| 「設定の更新」を行わないと、設定内容がNetGenesisに反映されません（書き込まれません）ので注意して下さい。
| 設定の更新については 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 設定の更新を行わずにWWWブラウザを終了した場合
| 設定の更新を行わずにWWWブラウザを終了した（閉じた）場合、［設定］ボタンを押した画面の設定内容は保存された状態（※）になります。
| ＊［設定の更新］を行わないと、NetGenesisの動作に反映されません。
※ | NetGenesisの電源を入れ直した場合、［設定］ボタンを押した画面の設定内容は失われます。
| （NetGenesisの電源を入れ直す前に［設定の更新］を行った設定内容については失われません。）
| 設定中に他のホームページへジャンプした場合
| 設定を行っているときに他のホームページへジャンプした場合、［設定］ボタンを押した画面の設定内容は保存された状態（※）になります。
| ＊［設定の更新］を行わないと、NetGenesisの動作に反映されません。
※ | NetGenesisの電源を入れ直した場合、［設定］ボタンを押した画面の設定内容は失われます。
| （NetGenesisの電源を入れ直す前に［設定の更新］を行った設定内容については失われません。）
| Enterキーについての注意
| 設定画面の中の入力欄に文字を入力した後、Enterキーを押さないようにして下さい。
| （設定画面内のボタンが意図しないときに押されてしまう場合があります。）
| ホイールマウスについての注意
| 各設定画面の中で、［▼］をクリックして機能等を選択した後（プルダウンメニューから選択した後）、そのままホイールを使用して画面をスクロールさせようとすると、選択した項目が変わってしまいますので注意して下さい。
| 画面の中の他の場所をクリックした後にホイールを使用して下さい。
このページの先頭へ戻る