6-2-2.DHCPサーバー設定の変更 NetGenesisのDHCPサーバー設定について説明します。 〔変更が必要な設定項目について説明します。〕 上記の環境例の場合、NetGenesisのDHCPサーバー機能を「工場出荷値：有効」から「無効」へ変更しています。
メ モ
| DHCPサーバー機能を使用する場合は アンナンバード（unnumbered）使用時のDHCPサーバー設定例 〔13-1.DHCPサーバー設定〕 を参考にして下さい。
DHCPサーバー機能を無効にする場合は、以下の手順で行って下さい。 設定画面のメニューの［LANポートの設定］をクリックし、［DHCPサーバー設定］をクリックして下さい。 ［DHCPサーバー機能を使用する］のチェックを外して下さい。 画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。 以上でNetGenesisのDHCPサーバー設定の変更は完了です。 6-2-3.PPPoEポート 動作モード設定 へ進んで下さい。
直前に表示したページへ戻る
6.Bフレッツやフレッツ・ADSLで固定IPアドレスを使う へ戻る