Q. | インターネットに接続できるが、速度が遅い。
A. | 以下の各項目を確認して下さい。
| 回線終端装置の速度（接続）設定を変更していませんか？
| 回線終端装置に10/100Mbpsの切り替えスイッチが付いている場合、Autoモード（オートネゴシエーション有効）に設定 して下さい。
| 詳しくは回線終端装置のマニュアルを参照して下さい。
〜 参考情報 〜
Bフレッツ等の光インターネット（100Mbpsサービス）用回線終端装置（ONU・メディアコンバータ等）には、10/100Mbpsの切り替えスイッチが付いている場合があります。
| パソコンのイーサネットボードの速度（接続）設定を変更していませんか？
| イーサネットボードの速度（接続）設定を（100Mbps/全二重等へ）変更している場合、Autoモード（オートネゴシエーション有効）に戻して下さい。
| 詳しくはイーサネットボードのマニュアルを参照して下さい。
| ファイアウォール/セキュリティ対策ソフトウェア等が起動・常駐していませんか？
Windowsの例） | シマンテック社 「ノートン・インターネットセキュリティ」シリーズ
| トレンドマイクロ社 「ウィルスバスター」シリーズ　等々
| インターネット通信を常時監視するソフトウェアが起動・常駐している場合、いったん停止（終了）した後、再度確認して下さい。
| 詳しくはソフトウェアのマニュアルを参照して下さい。
設定後のQ&A へ戻る