UPnPニックネーム（接続名称）の設定 UPnPニックネームの設定について説明します。 ここで入力した名称が、Windows XPの「インターネット ゲートウェイ」アイコンに表示される接続名称（UPnPニックネーム）となります。
（半角英数字で最大31文字まで入力可能です。）
例えば、UPnPニックネームを「WAN connection」（工場出荷値）から「Internet Gateway」へ変更した場合、Windows XPの「インターネット ゲートウェイ」アイコン（※）の表示が以下のように変わります。
※ | 「インターネット ゲートウェイ」アイコンは、Windows XPの「マイネットワーク」アイコンをダブルクリックすると表示されます。
| 「マイネットワーク」アイコンをダブルクリックしても「インターネット ゲートウェイ」が表示されない場合、「ネットワーク タスク」欄の「ネットワーク接続を表示する」をクリックして下さい。
メ モ
| 上記の「インターネット ゲートウェイ」アイコンで「切断」の操作を行うと、（WANポートの）DHCPクライアントでIPアドレスの解放が行われます。
直前に表示したページへ戻る