Q. | ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続でRASサーバーに接続できない。
A. | 以下の各項目を確認して下さい。
| Windows Server 2003 /Windows Vistaで構築したRASサーバーに接続していませんか？
| NetGenesisをRASクライアントとして動作させた場合、Windows Sever 2003、及びWindows Vistaで構築したRASサーバーに接続することはできません。
（ | Windows Sever 2003、及びWindows VistaのRASサーバーが「MS-CHAP認証」及び「MS-CHAP v2認証」以外の認証を受け付けないため。）
| NetGenesisがRASクライアントとして接続するためには、RASサーバー側が「CHAP認証」もしくは「PAP認証」に対応している必要があります。
| SYSLOGの内容を確認して下さい。
| 詳しくは以下を参照して下さい。
| Q&A ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続できない。
シリアルポート/モデムポート使用時のQ&A へ戻る