Q. | ISPのネームサーバー（DNSサーバー）のIPアドレスがわからない。
A. | ネームサーバーの設定は契約しているISPや、WANポート/シリアルポート/モデムポートの動作モードによって異なります。
| WANポートの動作モードが「DHCPクライアント」の場合
| ネームサーバーの設定は不要です。
| NetGenesisのWAN側DHCPクライアントにより、ISP側のDHCPサーバーからIPアドレスやネームサーバー（プライマリDNS、セカンダリDNS等）のIPアドレス等を自動取得することができます。
| WANポートの動作モードが「PPPoEクライアント」の場合
| ネームサーバーの設定は契約しているISPによって異なります。
| ISPから提供されたインターネットへ接続するための資料に、ネームサーバー（プライマリDNS、セカンダリDNS等）の情報が無い場合、ネームサーバーの設定は不要です。
| NetGenesisのWAN側PPPoEクライアントにより、PPPoEサーバーからIPアドレスやネームサーバー（プライマリDNS、セカンダリDNS等）のIPアドレス等を自動取得することができます。
| ISPから提供されたインターネットへ接続するための資料を紛失してしまった等、ネームサーバーの設定に関する情報が無い場合、契約しているISPへ確認して下さい。
| WANポートの動作モードが「IPアドレス固定」の場合
| NetGenesisのProxyDNS機能やEasyDNS機能を使用する場合、ネームサーバーの設定が必要です。
| ISP等から提供された、インターネットへ接続するための資料等を参照して設定して下さい。
| ネームサーバー（プライマリDNS、セカンダリDNS等）のIPアドレスが分からない場合、ISP等へお問い合せ下さい。
| 「ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続」の場合
| ネームサーバーの設定は契約しているISPによって異なります。
| ISPから提供されたインターネットへ接続するための資料に、ネームサーバー（プライマリDNS、セカンダリDNS等）の情報が無い場合、ネームサーバーの設定は不要です。
| NetGenesisがISPからネームサーバー（プライマリDNS、セカンダリDNS等）のIPアドレス等を自動取得することができます。
| ISPから提供されたインターネットへ接続するための資料を紛失してしまった等、ネームサーバーの設定に関する情報が無い場合、契約しているISPへ確認して下さい。
設定時のQ&A へ戻る