Q. | 無切断時間の設定を行っても、回線が自動切断されてしまう。
A. | 無切断時間の設定を行う場合、NetGenesisの時刻設定が必要です。
| NetGenesisの時刻設定を行っていない場合、無切断時間の設定は動作せず、無通信自動切断の設定値に基づき、回線の自動切断が行われます。
| NetGenesisの時刻を合わせる方法には、以下の2種類があります。 （無切断時間を設定する場合は、どちらかを必ず行って下さい。）
方法1） | ［NetGenesisの時刻を合わせる］
| NetGenesisの設定画面を開いているパソコンの時刻をNetGenesisに設定します。
| 詳しくは、16-2.時刻設定 を参照して下さい。
方法2） | NetGenesisの「SNTPクライアント」機能を利用する方法
| インターネット（またはLAN）上のSNTP/NTPサーバー（時刻情報のサーバー）を利用して、NetGenesisに時刻を設定します。
| 詳しくは、13-2.SNTPサーバー設定 を参照して下さい。
シリアルポート/モデムポート使用時のQ&A へ戻る