==============================================================================
  NetGenesis SuperOPT-TS バージョンアップ
  (ファームウェア Ver4.920.00 リリースノート)

                                                                   平成23年2月
                                                      株式会社マイクロリサーチ
==============================================================================

  この度は NetGenesis SuperOPT-TSをご使用頂き、誠にありがとうございます。

  本ファイルは、NetGenesis SuperOPT-TS のバージョンアップについての説明書
  です。

  ご利用頂く前に必ずお読み下さい。

  バージョンアップを行う前に「使用許諾」(同梱の Kyodaku.txt )を必ずお読み
  下さい。

  ※1：ファームウェア Ver4.920.00へバージョンアップするためには、
       あらかじめ ファームウェア Ver4.803.02 以降へバージョンアップしておく
       必要があります。

  ※2：ファームウェア Ver4.920.00 に対応したユーザーズマニュアルは、
       以下のURLからダウンロードできます。
       http://www.mrl.co.jp/support/optts/index.html


------------------------------------------------------------------------------
■ 目次
------------------------------------------------------------------------------

  - 動作環境

  - 各ファイルの説明

  - バージョンアップを行う前の注意

  - バージョンアップ手順

  - バージョンアップの失敗

  - IPv6ブリッジ機能について

  - 変更履歴

  - 最後に


------------------------------------------------------------------------------
■ 動作環境
------------------------------------------------------------------------------

  ・パソコン    ：Internet Explorer 6以降が動作するパソコン。
    (WWWブラウザ)

  ・ネットワーク：NetGenesis SuperOPT-TS を使用可能なLAN環境

  ・対象製品    ：NetGenesis SuperOPT-TS (型番：MR-OPT-TS)


------------------------------------------------------------------------------
■ 各ファイルの説明
------------------------------------------------------------------------------

  ・Readme.txt        ：この説明ファイルです。

  ・Kyodaku.txt       ：使用許諾です。(必ずお読み下さい。)

  ・opttsv480302.bin  ：Ver4.803.02 バージョンアップ用ファイルです。

  ・opttsv492000.bin  ：Ver4.920.00 バージョンアップ用ファイルです。

    ※OSの表示設定によっては、各ファイルの ".txt" や ".bin" は表示されません。


------------------------------------------------------------------------------
■ バージョンアップを行う前の注意
------------------------------------------------------------------------------

   ****************************************************************
   *                                                              *
   * ！！重要！！                                                 *
   *  Ver4.606.00〜4.803.02からバージョンアップを行う場合は、     *
   *  設定が全て工場出荷値に戻ります。                            *
   *  バージョンアップ完了後、再設定を行って下さい。              *
   *                                                              *
   ****************************************************************

  ◇NetGenesis背面のWANポートから回線終端装置(ONUやメディアコンバータ、
    ケーブルモデム、xDSLモデム等)のケーブルを外して下さい。

  ◇バージョンアップを行うパソコンとNetGenesisが1対1で接続されている状態に
    して下さい。(他のネットワーク端末機器は、いったん切り離して下さい。)

  ◇バージョンアップを実行するパソコンでは、他のアプリケーションソフトや
    スクリーンセーバーを終了し、バージョンアップ中には動作しないように
    して下さい。

  ◇タスクトレイなどにアンチウィルスソフトウェアが常駐している場合、
    または、ファイアウォール関係のソフトウェアが稼働している場合、
    それらのセキュリティソフトウェアは一時的に終了させて下さい。

  ◇パソコンのIPアドレスは、192.168.0.1以外のIPアドレスに設定して下さい。
    (バージョンアップ時、NetGenesisは一時的に192.168.0.1を使用するため、
    LAN内に重複するIPアドレスが存在する場合、バージョンアップに失敗します。)

  ◇バージョンアップ実行中に誤ってNetGenesisやパソコンの電源をOFFにすると、
    NetGenesisが全く動作しなくなります。

  ◇バージョンアップを行うと、旧バージョンのファームウェアに戻すことは
    できません。

  ◇ファームウェア Ver4.920.00では、旧バージョン（V4.606.00、V4.803.02）の
    設定ファイルを利用することはできません。
    Ver4.906.00、Ver4.913.00の設定ファイルは利用することができます。


------------------------------------------------------------------------------
■ バージョンアップ手順
------------------------------------------------------------------------------

   1. WWWブラウザを起動して下さい。

   2. WWWブラウザのアドレス入力欄に、NetGenesisのLANポートIPアドレス(※)
      を入力して下さい。

        ※LANポートIPアドレス 工場出荷値：192.168.0.1

   3. ユーザー認証画面が表示されます。
      管理者IDとパスワード(※)を入力して「OK」ボタンをクリックして下さい。

        ※管理者IDの工場出荷値は以下の通りです。
           ・ユーザー名：admin(半角小文字)
           ・パスワード：無し(空欄)

   4.「はじめて本製品をご利用になる方へ」(トップ)画面が表示されます。

   5.「本体情報」欄の「ファームウェアバージョン」を確認して下さい。

      ◆ファームウェアバージョンがVer4.606.00の場合
        Ver4.803.02にバージョンアップしてから、Ver4.920.00へバージョンアップ
        して下さい。

      ◆ファームウェアバージョンがVer4.803.02〜Ver4.913.00の場合
        Ver4.920.00へバージョンアップして下さい。

   6. 設定メニュー(左フレーム)の一番下、「ファームウェアバージョンアップ」を
      クリックして下さい。

   7.「ファームウェアバージョンアップ」画面が表示されます。

     「参照」ボタンをクリックして、以下のファイルを選択(指定)して下さい。
      (「optts-v492000」フォルダの中にあります。)

      ◆手順5で確認した現在のファームウェアがVer4.606.00の場合

       ・ファイル名：opttsv480302.bin (※)

      ◆手順5で確認した現在のファームウェアがVer4.803.02〜Ver4.913.00の場合

       ・ファイル名：opttsv492000.bin (※)

        ※ OSの表示設定によっては、".bin" は表示されません。

   8.「ファームウェアのファイルを指定」の下の欄に、選択(指定)した
      ファイル名が表示されていることを確認して下さい。

   9. Ver4.606.00〜4.803.02からバージョンアップを行う場合は
     「バージョンアップと同時に、設定を工場出荷値に戻す」にチェックを入れて
      下さい。
      Ver4.906.00〜4.913.00からバージョンアップを行う場合は、必要に応じて
      チェックを入れて下さい。

      ****************************************************************
      *                                                              *
      * ！！重要！！                                                 *
      *  Ver4.606.00〜4.803.02からバージョンアップを行う場合は       *
      *  必ず「バージョンアップと同時に、設定を工場出荷値に戻す」に  *
      *  チェックを入れて下さい。                                    *
      *                                                              *
      ****************************************************************

  10.「バージョンアップ開始」ボタンをクリックして下さい。

      ファームウェアのバージョンアップが開始されます。

      ************************************************************************
      *                                                                      *
      * バージョンアップ中はNetGenesis前面のL1〜L4の中の1つが点滅します。    *
      *                                                                      *
      * ！！注意！！                                                         *
      *  バージョンアップ中はNetGenesisから電源を落としたり                  *
      *  LANケーブルを外す等、不用意な操作を絶対に行わないで下さい。         *
      *  バージョンアップに失敗し、NetGenesisが正常に動作しなくなります。    *
      *                                                                      *
      ************************************************************************

       約3分後(※)「NetGenesisの情報を更新しました。」画面が表示されます。
       (バージョンアップ完了です。)

        ※「NetGenesisの情報を更新しました。」画面が表示されるまでの時間は、
           環境によって異なります。
          「約3分」はあくまで「目安」としてお考え下さい。

  11.「再起動」ボタンをクリックして下さい。

  12.「NetGenesisの再起動が完了しました。」画面（※1、※2）が表示されると、
      バージョンアップ完了です。

        ※1：使用環境等によっては「NetGenesisの再起動が完了しました」画面が
             表示されずに、「取り消されたアクション」や
            「ページが表示されません」等のエラーメッセージが表示される場合
             があります。
             この場合は、いったんWWWブラウザを終了し、約10秒程度経過した
             後に再度WWWブラウザから設定画面にログオンし直してください。

        ※2:LANポートIPアドレスを変更しているNetGenesisで、「バージョンアップと
            同時に、設定を工場出荷値に戻す」にチェックを入れてバージョンアップ
            を行った場合、「NetGenesisの再起動が完了しました。」画面は表示
            されません。

      ************************************************************************
      *                                                                      *
      * ！！重要！！                                                         *
      *  「バージョンアップと同時に、設定を工場出荷値に戻す」にチェックを    *
      *  入れてバージョンアップを行った場合、NetGenesisの再起動が完了した    *
      *  時点で、設定は全て工場出荷値に戻っています。                        *
      *  (LANポートIPアドレスは「192.168.0.1」に戻っています。)              *
      *                                                                      *
      *  ◇バージョンアップ以前にLANポートIPアドレスを変更していた場合、     *
      *    パソコンのIPアドレスを「自動取得」に設定するか、以下のように設定  *
      *    して下さい。                                                      *
      *                                                                      *
      *      ・IPアドレス：192.168.0.2〜254 (の中の1つ)                      *
      *      ・サブネットマスク：255.255.255.0                               *
      *      ・ゲートウェイ：192.168.0.1                                     *
      *      ・DNS：192.168.0.1                                              *
      *                                                                      *
      ************************************************************************

  13. WWWブラウザを再起動し、再度 NetGenesisの設定画面にログオンして下さい。

      ログオン後「本体情報」欄の「ファームウェアバージョン」が更新されている
      ことを確認して下さい。

      ◆Ver4.803.02へのバージョンアップを行った方
        手順6〜13を再度行い、Ver4.920.00へのバージョンアップを行って下さい。

      ◆Ver4.920.00へのバージョンアップを行った方
        バージョンアップ作業は完了です。


------------------------------------------------------------------------------
■ バージョンアップの失敗
------------------------------------------------------------------------------

  NetGenesisのバージョンアップは、使用機器や使用環境などの違い、取り扱いミス、
  やむを得ない理由等(突然の停電やパソコンのハングアップ等)によりエラーが発生
  したり、場合によっては失敗してしまうことも考えられます。

  バージョンアップに失敗してしまった場合、ファームウェアの補修作業が必要と
  なります。

  その場合は「ファームウェア補修依頼」と書いたメモと一緒に、NetGenesis本体を
  当社へお送り下さい。

  ＜＜送付先＞＞
      (株)マイクロリサーチ  NetGenesisファームウェア補修 係
      〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-10 南品川Nビル2階
      TEL 03-3458-9021

      ※ファームウェア補修を行うと、設定が工場出荷状態に戻りますので
        あらかじめご了承下さい。

  ・代替品発送サービスは行っておりません。

  ・お客様から弊社へお送り頂く際の送料はお客様のご負担とさせて頂きます。
    但し、弊社からお客様へお送りする際の送料は弊社が負担致します。
    （日本国内に限ります。）

  当バージョンアップの失敗による NetGenesisの補修は、これに限り作業代金
  無料と致します。

  ＜＜同梱して頂くメモに以下の内容をお書き添え下さい。＞＞

    ・修復を希望するファームウェアのバージョン
    ・製品返送先ご住所、お名前、お電話番号(日中のご連絡先)


------------------------------------------------------------------------------
■ IPv6ブリッジ機能について
------------------------------------------------------------------------------

    ファームウェアVer4.906.00から「IPv6ブリッジ機能」に対応しました。

    設定画面へログインし、「基本設定」の中の「IPv6ブリッジ機能を使用する」
    にチェックを入れて設定更新/再起動を行うとIPv6ブリッジ機能が有効になり
    IPv6パケットを透過できるようになります。（工場出荷値：無効）

    詳細については、以下のURLから「ユーザーズマニュアル 第6版」を参照して
    下さい。

    http://www.mrl.co.jp/support/optts/index.html#manual


------------------------------------------------------------------------------
■ 変更履歴
------------------------------------------------------------------------------

  ◆ Ver4.913.00 → Ver4.920.00 (2011-02-07)

    ＜不具合修正＞

      ◇ProxyDNS機能に対して高負荷をかけると、NetGenesisが再起動する等、
        動作不安定になる不具合を修正しました。


  ◆ Ver4.906.00 → Ver4.913.00 (2009-12-11)

    ＜不具合修正＞

      ◇一部UPnPソフトウェアが動作しない不具合を修正しました。

      ◇特定の通信が発生すると、その後通信できなくなる不具合を修正しました。


  ◆ Ver4.803.02 → Ver4.906.00 (2008-10-03)

    ＜機能追加＞

      ◇IPv6ブリッジ機能を追加しました。


  ◆ Ver4.606.00 → Ver4.803.02 (2007-08-08)

    ＜機能追加＞

      ◇ソースルーティング機能に対応しました。

      ◇UPnPポートマッピング一覧を追加しました。

      ◇制御・情報表示に「帯域制限情報・制御」を追加しました。

      ◇セキュリティ設定に「信頼ネットワーク」、「設定ポート番号」、
       「ログオンリトライ回数」の設定を追加しました。

    ＜仕様変更＞

      ◇設定メニュー項目に「ルーティングの設定」を追加しました。
        それに伴い、「スタティックルーティング設定」、「RIP設定」を
        「ルーティングの設定」項目内に移動しました。


------------------------------------------------------------------------------
■ 最後に
------------------------------------------------------------------------------

  最新情報につきましては、以下を参照して下さい。

  ・株式会社マイクロリサーチ インターネットホームページ
    URL：http://www.mrl.co.jp

  本ファイルに記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標もしくは
  登録商標です。


==============================================================================
                                                             End of Readme.txt
==============================================================================
